**街頭消火器簡易点検要領**

|  |
| --- |
| １、消火器収納箱の点検 |



①

|  |
| --- |
| ①収納箱の外観  ●収納箱の外観に損傷、破損はないか？ |
| ②管理番号の表示  ●管理番号の表示、シール等はあるか？ |
| ③設置場所  ●土台は安定しているか？ |

②

例）59-12

③

|  |
| --- |
| ２、消火器の点検 |

|  |
| --- |
| ①本体容器  　●変形、損傷や薬剤の漏れがないか？ |

外観に損傷・サビの確認





底部の腐食・サビの確認

|  |
| --- |
| ②安全栓  　●安全栓はあるか？ |

|  |
| --- |
| ③ホース  　●ホースのヒビ、劣化がないか？ |

安全栓はしっかり装着されているか確認

ホースの変形・損傷・ヒビの確認





|  |
| --- |
| 多治見市消防本部  ●多治見市三笠町2丁目21番地  南 消 防 署　℡　0572-22-9217  ●多治見市光ヶ丘4丁目48番地の４  北 消 防 署　℡　0572-22-8802  ●多治見市笠原町2081番地の１  笠原消防署　℡　0572-43-4613 |

※街頭消火器に不備が判明した場合は、すぐに消防署に電話連絡してください。